# Add all image extensions supported by RT to this file, using the image/x- format.
# Convert this human-readable list into a desktop file format using
# tr -d '\n' < mime-types
image/jpeg;
image/png;
image/tiff;
image/x-adobe-dng;
image/x-canon-cr2;
image/x-canon-crf;
image/x-canon-crw;
image/x-fuji-raf;
image/x-jpg;
image/x-kodak-dcr;
image/x-kodak-k25;
image/x-kodak-kdc;
image/x-mamiya-mef;
image/x-minolta-mrw;
image/x-nikon-nef;
image/x-nikon-nrw;
image/x-olympus-orf;
image/x-panasonic-raw;
image/x-panasonic-rw2;
image/x-pentax-pef;
image/x-pentax-raw;
image/x-raw;
image/x-rwz;
image/x-samsung-srw;
image/x-sony-arw;
image/x-sony-sr2;
image/x-sony-srf;
image/x-hasselblad-3fr;
image/x-hasselblad-fff;
image/x-leaf-mos;
image/x-phaseone-iiq;
image/x-tif;
inode/directory;
